ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
Измена техничке документације за реконструкцију улице Војводе Степе у Блацу

1. ВРСТА УСЛУГЕ
Услуга израде техничке документације 

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/21, 62/23 и 91/2025), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/23) као и другим подзаконским актима  овог закона. 

3. КОЛИЧИНА И ОПИС 

	Назив објекта
	Водоводна мрежа у улица Војводе Степе у насељу Блаце (од улице Браће Вуксановић до краја насеља)  

	Локација
	насеље Блаце, катастарске парцеле број: део 7116/1, део 5014/1, део 5873/1, део 5874, део 4879/1, део 4924, део 4758, део 4925, део 4926 КО Блаце 

	Намена
	Дистрибутивна водоводна мрежа-комунална инфраструктура 

	Врста радова
	Реконструкција 

	Пројектни задатак
	Предмет пројектног задатка је израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Улици Војводе Степе у Блацу, ради прибављања Решења о одобрењу извођења радова и усаглашавања са важећим Решењем о одобрењу извођења радова за реконструкцију Улице Војводе Степе са припадајућом инфраструктуром.
За предметну улицу издато је Решење о одобрењу извођења радова за реконструкцију Улице Војводе Степе у насељу Блаце са припадајућом инфраструктуром, за које је израђен Пројекат за извођење који обухвата:
· 0 – Главну свеску;
· 2/2 – Пројекат саобраћајнице;
· 3 – Хидротехничка инфраструктура-атмосферска канализација;
· 4 – Електроенергетске инсталације;
· 8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
У поступку даље разраде техничке документације и сагледавања постојећег стања на терену утврђена је потреба за реконструкцијом постојеће водоводне мреже у оквиру предметне саобраћајнице, која није била обухваћена првобитним пројектним решењем.

Пројектант је у обавези да:
· изврши преглед и анализу постојеће техничке документације за реконструкцију Улице Војводе Степе;
· изврши увид у постојеће стање на терену;
· изврши анализу положаја и стања постојеће водоводне мреже;
· сагледа међусобни однос пројектоване саобраћајнице, атмосферске канализације, осталих инфраструктурних инсталација и постојеће водоводне мреже;
· потврди усаглашеност пројектованог решења реконструкције водоводне мреже са важећом техничком документацијом за реконструкцију улице;
· изради техничко решење реконструкције водоводне мреже у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа и важећим прописима;
· обезбеди функционалну, техничку и просторну усаглашеност свих инфраструктурних система у оквиру предметног захвата;
· изради комплетну техничку документацију неопходну за прибављање Решења о одобрењу извођења радова.

	Плански основ
	План генералне регулације насеља Блаце (''Сл.лист општине Блаце'' бр.7/17).

	Садржај техничке докуменатције
	Израда техничке документације:
          1. ИДР - Идејно решење
2.ИДП- Идејни пројекат	
3.ПЗИ- Пројекат за извођење 
Техничка документација садржи главну свеску и пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно садржају  и то према следећем редоследу:
  	0-главна свеска
	3-пројекат хидротехничких инсталација - реконструкција 
           водоводне мреже
	Пројекат прикључка на јавну комуналну инфраструктуру је део пројекта одговарајуће области, односно врсте инсталација.
	Сви пројекти се израђује у једном примерку у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и потписују електронски  у складу са законом. 
	ПЗИ се штампа и доставља Наручиоцу у три примерка потписан и оверен од стрене пројектаната. Графички прилози треба да буду у размери и штампани у боји на квалитетном папиру. 

	Подлоге
	За потребе израде техничке документације Наручилац ће обезбедити и пре почетка посла доставити Извршиоцу: 
· Информацију о локацији за реконструкцију улице и припадајуће инфраструктуре. 
· Геодетску подлогу, 
· Идејни пројекат ИДП, пројекат за извођење ПЗИ и решење о одобрењу извођења радова. 
· У случају потребе, гелошки елаборат ће обезбедити Наручилац,

	Техничка контрола 
	Техничку контролу ће у складу са законом обезбедити Наручилац.




4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

[bookmark: _GoBack]Рок за извршење услуге је у складу са понуђеним роком и не може бити дужи од 45 календарских дана од дана закључења уговора.
У рок за извршење услуге рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање локацијских услова и одобрења за извођење радова.


